电子守护  防雷专家~~~Shenzhen Hi-E-Tech Systems Exploiture Co.,Ltd 

EFI电源浪涌保护器快速选型表
	
	型    号
	峰值电流
	适 用 范 围
	保护级别

	大于3.0KA
配电柜
	EFI Titan T500MP

三相四线+接地
	500KA/线
	商业楼宇、
智能大厦、
医院商场、

工作车间、
航天航空、
银行证券、
邮电通讯等
	三相电源
入口配电柜处
	第一级

超能型

	
	EFI Titan T400MP

三相四线+接地
	400KA/线
	
	三相电源
入口配电柜处
	第一级

超能型

	小于3.0KA
配 电 柜
	EFI Titan T320MP

三相四线+接地
	320KA/线
	
	三相电源
入口配电柜处
	第一级

超能型

	
	EFI Titan T250MP

三相四线+接地
	250KA/线
	
	三相电源
入口配电柜处
	第一级

超能型

	小于2.0KA
配 电 柜
	EFI Titan T200BP

三相四线+接地
	200KA/线
	
	三相电源
入口配电柜处
	第一级

超能型

	
	EFI Titan T160BP

三相四线+接地
	160KA/线
	
	三相电源
入口配电柜处
	第一级

超能型

	小于1.2KA
配 电 箱
	EFI Titan T120BP

三相四线+接地
	120KA/线
	
	三相电源入口配电柜
或分配电箱处
	第一、二级

精密型

	
	EFI LineMaster IBP

三相四线+接地
	110KA/线
	
	三相电源入口配电柜
或分配电箱处
	第一、二级

精密型

	小于600A
配 电 箱
	EFI LineMaster OSW
三相四线+接地
	80KA/线
	
	三相电源入口配电柜
或分配电箱处
	第一、二级

精密型

	
	EFI LineMaster OSW
单相两线+接地
	
	
	单相电源入口配电柜
或分配电箱处
	第一、二级

精密型

	小于300A
配 电 箱
	EFI LineMaster GOSW
三相四线+接地
	60KA/线
	
	三相电源分配电箱处
	第二、三级

普通型

	
	EFI LineMaster GOSW
单相两线+接地
	
	
	单相电源分配电箱处
	第二、三级

普通型

	小于80A
配 电 板
	EFI LineMaster WOSW
三相四线+接地
	40KA/线
	
	三相电源分配电箱处
	第二、三级

普通型

	
	EFI LineMaster WOSW
单相两线+接地
	
	
	单相电源分配电箱处
	第二、三级

普通型

	小于30A
配 电 板
	EFI LineMaster MOSW
三相四线+接地
	20KA/线
	
	三相电源分配电箱处
	第三级

普通型

	
	EFI LineMaster MOSW
单相两线+接地
	
	
	单相电源分配电箱处
	第三级

普通型
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