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机房电脑网络系统防雷保护示意图





GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》5.4.5、计算机设备的输出、输入端口处应安装适配的计算机信号浪涌保护器；计算机机房的安全保护地、信号工作地、屏蔽接地、防静电接地和浪涌保护器接地等均应连接到局部等电位接地端子板上。
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视频监控系统防雷保护示意图





GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》5.4.6、置于户外的摄像机信号控制线输出、输入端口应设置信号线路浪涌保护器。主控机，分控机的信号控制线、通信线、各监控器的报警信号线，在线路进出建筑物处装设适配的线路浪涌保护器。
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