**贝腾滤芯 FE336 FE385 FE425 FE465**

1国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯，其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品，注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口，有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。

供应贝腾滤芯

产品属性： 品牌: 佳洁

适用介质： 空气

供应情况： 有货

适用范围： 石油，化工，电力，钢铁，船舶，喷涂，液压机械，汽车等行业

使用寿命： 8000小时

产品型号：

BT026-S BT026-P BT026-U BT026-F BT026-H

BT038-S BT038-P BT038-U BT038-F BT038-H

BT065-S BT065-P BT065-U BT065-F BT065-H

BT085-S BT085-P BT085-U BT085-F BT085-H

BT106-S BT106-p BT106-U BT106-F BT106-H

BT146-S BT146-P BT146-U BT146-F BT146-H

BT165-S BT165-P BT165-U BT165-F BT165-H

BT206-S BT165-P BT165-U BT165-F BT165-H

BT248-S BT248-P BT248-U BT248-F BT248-H

BT295-S BT295-p BT295-U BT295-F BT295-H

BT336-S BT336-P BT336-U BT336-F BT336-H

BT385-S BT385-P BT385-U BT385-F BT385-H

BT425-S BT425-P BT425-U BT425-F BT425-H

BT465-S BT425-P BT425-U BT425-F BT425-H

FE026-S FE026-P FE026-U FE026-F FE026-H

FE038-S FE038-P FE038-U FE038-F FE038-H

FE065-S FE065-P FE065-U FE065-F FE065-H

FE085-S FE085-P FE085-U FE085-F FE085-H

FE106-S FE106-p FE106-U FE106-F FE106-H

FE146-S FE146-P FE146-U FE146-F FE146-H

FE165-S FE165-P FE165-U FE165-F FE165-H

FE206-S FE165-P FE165-U FE165-F FE165-H

FE248-S FE248-P FE248-U FE248-F FE248-H

FE295-S FE295-p FE295-U FE295-F FE295-H

FE336-S FE336-P FE336-U FE336-F FE336-H

FE385-S FE385-P FE385-U FE385-F FE385-H

FE425-S FE425-P FE425-U FE425-F FE425-H

FE465-S FE425-P FE425-U FE425-F FE425-H

产品描述：

滤芯概念：利用吸附式、凝聚式等过滤原理除去空气中的油、水等杂质的过滤设备材料，用于过滤器中。

主要构成:滤纸、骨架、海绵等

特点：

S级滤芯，功能为除固体颗粒、水和油，过滤精度为3μm；  
P级滤芯，功能为除固体颗粒、水和油，过滤精度为3μm；  
U级滤芯，功能为除固体颗粒、水和油，过滤精度为1μm；  
F级滤芯，功能为除粉尘，过滤精度为0.01μm；  
H级滤芯，功能为除固体颗粒、水和油，过滤精度为0.1μm；

压缩空气中的污染物主要有两种，一种是被吸入压缩机的大气污染物,其中80％直径在2μm以下；另一种是压缩机的带出物，呈烟雾状态，消散开来便成为0.01~0.8μm的气溶胶。一般性质的滤芯可以除掉大部份液体和固体物质微粒，其粒径一般大于1μm，而要除掉微小的固体粒子以及油水的气溶胶，就必须采用精密滤芯。

单位：杭州佳洁机电设备有限公司

地址：杭州市江干区石大路268号

电话：0571-86458031 传真：0571-86465021

手机：13606607916 E-mai:zsp615@163.com 网址：www.86458031.com

联系人；朱赛萍